**北大六院开办支撑项目医疗家具购置技术参数**

一、无抽治疗床参数：

1、技术参数：

1.1 规格尺寸：长1950±10mm ，宽650±10mm

1.2 床体具有背板升降、整体升降功能；

1.3 背板可升降角度；0-60°

1.4 整体升降范围为：600-850mm

2、原材料及制作工艺：

2.1 主体框架采用SPCC冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理；

2.2 床面、护栏均采用ABS材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

2.3 车体两侧的ABS护栏为气动助力系统，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；

2.4 床面升降采用丝杠转动驱动；

2.5 摇把：镀锌材质，可折叠式；

2.6 后背板配有气压棒、控制手柄，手柄可实现背板无极角度调整；

3、配件：

3.1 车体四周（床头、床尾）均配有钢制氧气瓶支架，共四个；

3.2 车上配有纯棉防水床垫；床垫上的约束带要卡扣式，可调节；

3.3 车上配有海绵垫，厚5厘米

3.4 车体配有四只优质不锈钢输液杆，挂钩可折叠；

3.5 底部配四只用静音脚轮，脚轮可360°全方位旋转；

3.6 设有脚踏式中控制动系统；

3.7 车底中间部位设有导向轮，采用脚踏控制升降；

4、单套主要配置：

4.1麻醉恢复转运推车（床）：1张

4.2纯棉防水床垫 ：1个

4.3海绵垫：1张

4.4输液架：4个

二、诊疗床参数：

尺寸：1880\*580\*700mm

1、主体框架采用优质SPCC冷轧钢材，采用先进的机器人焊接工艺，表面经过二十四道工序前处理，并经过专业静电喷涂，采用全自动喷涂流水线作业，涂层均匀，最小局部膜厚＞250μm；涂料采用国际知名品牌优质聚酯粉末，能够抵抗＞99.99%大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌（附相关有效期内检测报告）；

2、床面为优质西皮包覆，内嵌高密度海绵填充，支撑力大，不蹋陷、防潮、透气；

3、内缩式床腿设计,避免磕碰医护人员；床脚套有优质橡胶保护套，既起到防滑，移动式产生刺耳噪音的效果，又能保护用户地板不被刮伤，保护基础设施。

三、摆药车参数：

规格：650\*400\*900

1、选用304不锈钢材质，板材厚度1.0mm。

2、三个60格抽屉，有标签块，适合尺寸不锈钢药杯，双门；

3、台面安装不锈钢三面围栏；

4、内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用1.2/1.2/1.5MM厚度三节滚珠构架；

5、车体一侧上方悬挂浸塑网篮，可放置洗手液桶、锐器桶；下方配备垃圾桶；

6、ABS推手下方安全中控锁，可同时锁定全部抽屉，有效保护药品安全；

7、脚轮采用高档优质双面刹车静音轮（要求提供脚轮生产厂家名称），双面着地刹车稳定性高，四只全刹轮保证在各方向均可制动。轴承采用上下双轴承且为封闭式，保证推动时省力。轮圈采用杜邦材料，不掉色。

要求提供用材样块、配件样品。